555定时器

输出高电平时间 T=(R1+R2)Cln2

输出低电平时间T=R2Cln2

振荡周期 T=(R1+2R2)Cln2